# Кровля

Производим **кровельные работы** всех видов **в Новосибирске**, в числе которых: устройство мягкой и жесткой кровли, настил покрытия, работы по утеплению и гидроизоляция кровли, ремонт крыш, водоотведение, монтаж мансардных окон.

Стоимость кровельных работ в большинстве случаев рассчитывается за квадратный метр по поверхности крыши. Исключение составляют работы по устройству водосточной системы, устройство карниза и фронтального выноса, которые рассчитываются в метрах погонных

[Монтаж кровли под ключ](https://ksobol.ru/tegi/montazh-krovli-pod-klyuch)

[Устройство кровли](https://ksobol.ru/tegi/ustroystvo-krovli)

[Строительство](https://ksobol.ru/tegi/stroitelstvo)

[Ремонт крыши](https://ksobol.ru/tegi/remont-kryshi)

[Настил кровельного покрытия](https://ksobol.ru/tegi/nastil-krovelnogo-pokrytiya)

[Утепление крыш](https://ksobol.ru/tegi/uteplenie-krysh)

[Гидроизоляция кровли](https://ksobol.ru/tegi/gidroizolyaciya-krovli)

[Кровля металлочерепица](https://ksobol.ru/tegi/krovlya-metallocherepica)

[Кровля из профнастила](https://ksobol.ru/tegi/krovlya-iz-profnastila)

Мастика БАЭМ

Компания Орск Строй Сервис занимается поставками мастики БАЭМ, а также оказывает все виды строительных услуг.

Мастика БАЭМ или иными словами битумно-асбестовая эмульсионная мастика представляет собой особую композитную смесь из битума (водная дисперсия), эмульгатора в твердом виде и асбеста.

**Применение мастики БАЭМ.**

Основное предназначение данного строительного материала следующее:

* устройство кровельных покрытий и ремонт;
* гидроизоляция и пароизоляция стен и перекрытий между этажами в помещениях с высокой влажностью;
* гидроизоляция подвальных сооружений, балконов, санузлов, подземных частей здания;
* устройство защитной рулонной кровли.

**Преимущества мастики БАЭМ.**

* Эффективная и экономная эксплуатация материала.
* Высокие технологические характеристики в виде прочностных и эластических свойств.
* Качественная кровля, гидроизоляция в сочетании со стойкостью к низким и высоким температурам дают непревзойденный эффект.
* Надежное сцепление с любой поверхностью, будь то бетон, кирпич, дерево, металл и др).
* Полностью исключен риск взрывоопасности и огнеопасности.
* Безопасен для окружающей среды, т.к. не содержит летучих органических соединений.
* Способствует созданию бесшовных покрытий.

Опыт использования мастики БАЭМ неоднократно доказывал ее эффективность и надежность!

ООО "ПРОМАЛЬП" занимается установкой крыш на балконах, гидроизоляцией кровли и балконов, а также другими высотными работами методом [промышленного альпинизма](http://promalp54.ru/).

Кровля - это верхняя часть покрытия, защищающая помещение от проникания атмосферных осадков и механических воздействий. Это очень важный элемент здания - от её надежной службы зависит долговечность и сохранность вашего имущества.  У нас вы можете заказать красивую и надежную крышу для вашего дома, которая будет служить долгие годы или гидроизоляцию кровли.

Монтаж скатной крышы

Скатная крыша защищает:

* от проникновения воды;
* балконную плиту от разрушения;
* от скапливания снега;
* от воды, стекаемой с крыши/

Порядок работы

**В первый день**, привозим материал, заключаем договор, берем 50% предоплаты.

**Второй день**, установка скатной крыши. Сроки выполнения работ от одного дня.

Технология выполнения монтажа крыши

Устанавливается деревянный каркас из бруска сечением 40\*40. Брусок крепится к стенам и балконной плите при помощи дюбель - гвоздей. Между собой элементы каркаса соединены гвоздями. На каркас по всей длине балкона устанавливается минимум 4 ряда обрешетки (она выполнена из доски 25\*100). Затем укладывается кровельный материал, обычно используется ондулин красного цвета, но по желанию заказчика мы можем использовать любой другой цвет и материал. Завершением работ является гидроизоляция всех примыканий кровли к стене. Перед началом работ согласовывается вылет и уклон ската.